**РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**«ПЕНИНГСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»**

**СОВЕТ ПЕНИНГСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

РЕШЕНИЕ

26 сессии 4 созыва

от «01 » апреля 2021 года № 44

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ УСТАНОВКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

УКАЗАТЕЛЕЙ С НАИМЕНОВАНИЕМ УЛИЦ, НОМЕРАМИ ДОМОВ

И ИНЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ЗНАКОВ, РАЗМЕЩАЕМЫХ НА ЗДАНИЯХ

И СООРУЖЕНИЯХ В ПЕНИНГСКОМ СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ

В соответствии со ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" и Постановлением Государственного комитета РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27.09.2003 N 170 "Об утверждении правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда" и на основании Устава Пенингского сельского поселения,

**Совет Пенингского сельского поселения РЕШИЛ:**

1. Утвердить Положение «Об установке и эксплуатации указателей с наименованием улиц, номерами домов и иных информационных знаков, размещаемых на зданиях и сооружениях в Пенингском сельском поселении» (приложение N 1).
2. Утвердить форму указателей с названиями улиц и номеров домов, расположенных на территории Пенингского сельского поселения (приложение № 2).
3. Данное Положение считать приложением № 1 к Правилам благоустройства МО «Пенингское сельское поселение»
4. Настоящее решение подлежит опубликованию (обнародованию).

Председатель Совета, глава Пенингского

сельского поселения М. В. Зайцев

Приложение № 1

к Решению Совета

Пенингского сельского

поселения от 01.03.2021 № 44

ПОЛОЖЕНИЕ

ОБ УСТАНОВКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ УКАЗАТЕЛЕЙ С НАИМЕНОВАНИЕМ

УЛИЦ, НОМЕРАМИ ДОМОВ И ИНЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ЗНАКОВ, РАЗМЕЩАЕМЫХНА ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ В ПЕНИНГСКОМ СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ

**Статья 1. Общее положение**

1.1. Настоящее положение определяет правила организации установки и эксплуатации указателей с наименованием улиц; указателей порядковых номеров домов (зданий, сооружений).

**Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем положении**

2.1. Адрес - структурное описание совокупных реквизитов местоположения (местонахождения) объекта (земельного участка, здания, сооружения).

Здание - искусственное строение, состоящее из несущих и ограждающих конструкций, образующих обязательный наземный замкнутый объем, в зависимости от функционального назначения, используемое для проживания и пребывания людей, выполнения производственных процессов, размещения и хранения материальных ценностей и т.п.; здание может иметь подземную часть.

Магистральные улицы - имеющие грунтовое, асфальтовое, асфальтобетонное покрытие проезжей части улицы, предназначенные для обеспечения транспортной и пешеходной связи различных частей поселка между собой и центром.

Наименования - имена собственные, присвоенные составным частям поселка (улицам) и служащие для их отличия и распознавания.

Сооружение - искусственно созданный объемный, плоскостной или линейный объект (наземный, надводный и (или) подземный, подводный), имеющий естественные или искусственные пространственные границы и предназначенный для выполнения производственных процессов; временного пребывания (перемещения) людей, техники; размещения и хранения грузов и материальных ценностей; а также размещения, прокладки оборудования или коммуникаций.

Указатель - цветографическое изображение установленной геометрической формы, созданное с использованием светоизлучающих, светоотражающих, контрастных материалов (объектов), представляющее собой изображение, содержащее поясняющие надписи, цифры и предназначенное для обеспечения граждан информацией о местонахождении (расположении) улиц, зданий и сооружений.

Структурные элементы сельской застройки - составленные части поселка (улицы), имеющие наименование.

Номер дома (здания, сооружения) - реквизит адреса объекта, состоящий из последовательности цифр, включая дробное обозначение, и возможным добавлением букв.

**Указатель наименования улицы** - пластик вспененный ПВХ (3мм), либо оцинкованное железо толщиной ( 3 мм),либо иной металл указанной толщины с применением антикоррозийного покрытия, шириной 490 мм с размещенным на нем полным наименованием структурного элемента сельской застройки, выполненный символами белого цвета на бордовом фоне; высота прописных букв 60 мм, строчных - 40 мм, ширина прописных - 80 мм, строчных – 50 мм длина аншлага определяется количеством символов; по периметру аншлага располагается рамка белого цвета шириной 5 мм с отступом от границ 5мм.

**Указатель номера дома -** пластик вспененный ПВХ (3мм), либо оцинкованное железо толщиной ( 3 мм),либо иной металл указанной толщины с применением антикоррозийного покрытия, овальной формы шириной 210 мм и высотой 150 мм, высота цифр – 90 мм, букв 60 мм, выполненный символами бордового цвета на белом фоне, по периметру овала располагается рамка бордового цвета шириной 5 мм с отступом от границ 5мм.

**Статья 3. Порядок размещения указателей**

3.1. Указатели с наименованиями улиц и номерами домов размещаются на фасадах зданий и сооружений в соответствии со следующими требованиями:

3.2. Указатели с наименованием структурного элемента сельской застройки устанавливаются в районах застройки многоквартирными домами и зданиями, не имеющими ограждения, - на смежных стенах, выходящих на перекресток, на высоте 2,5 - 3,0 метра от уровня земли и на расстоянии не более 1 м от угла здания; указатель с номером дома располагается на одной строке после указателя с наименованием улицы.

3.3. В районах индивидуальной жилой застройки на пересечениях структурных частей сельской застройки устанавливаются указатели наименования улиц:

а) при наличии ограждения дворовой территории - на ограждении на высоте не ниже 1,5 м над уровнем земли;

б) при отсутствии ограждения - на смежных углах здания, выходящих на перекресток, на высоте 2,5 - 3,0 метра над уровнем земли.

Указатели с номерами домов располагаются на зданиях в непосредственной близости от входа внутрь дворовой территории на высоте 2,5 метра от уровня земли. При наличии только бокового входа (въезда) во двор - с левой стороны главного фасада.

3.4. На отдельно стоящих зданиях и на обособленных территориях (земельных участках, имеющих ограждение), расположенных с отступлением от общей линии застройки, указатели с наименованием улицы и номером дома устанавливаются в непосредственной близости от входа в здание или территорию со стороны главного (лицевого) фасада.

3.5. Ранее установленные указатели с номерами домов и наименованиями улиц выполненные с отступлением от норм, установленных настоящим положением, подлежат замене по мере пришествия их в негодность (трудность прочтения из-за значительных повреждений) или при переименовании структурных элементов сельской застройки (в течение месяца со дня принятия решения о переименовании).

3.6. При разделении улицы элементами застройки, не имеющими наименований (пожарный проезд, прогон для скота и т.п.), указатели с наименованием улицы, устанавливаются со стороны структурного элемента сельской застройки.

3.7. В наименовании указателей улиц применяются следующие сокращения:

ул. - "улица";

пер. – «переулок»;

пр-д.-«проезд»

3.8. Порядковый номер одноименных улиц, пишется цифрой с последней буквой окончания порядкового номера после сокращенного названия структурного элемента застройки непосредственно перед наименованием (ул. 2-я Гористая).

**Статья 4. Размещение указателей инженерных сетей и иных информационных элементов**

4.1 Указатель пожарного гидранта размещается на фасаде ближайшего к колодцу здания на высоте 1,5 - 3,0 метра от уровня земли.

4.2. Указатели магистрали, колодцев водопроводной сети и канализации размещаются на фасаде здания или сооружения на высоте 1,5 - 2,5 метра.

4.3. Указатели номеров подъездов и находящихся в них квартир размещаются над входом в подъезд. При невозможности размещения над входом, допускается размещение сбоку от входа в подъезд на высоте 1,5 - 2,0 метра. Размещение указателей номеров подъездов в одном доме должно быть единообразным.

4.4. Перечень информации на знаках и указателях, перечисленный в данной статье, определяется соответствующими ведомственными документами и инструкциями.

**Статья 5. Обязанности по установке и содержанию указателей и иных информационных знаков**

5.1. Обязанности по установке и содержанию указателей с номерами домов возлагаются на собственников соответствующих зданий, на которых они устанавливаются.

5.2. Обязанность по установке указателей с наименованиями улиц возлагается на Администрацию Пенингского сельского поселения.

5.6. Содержание информационных знаков обозначения инженерных сетей возлагается на собственников соответствующих инженерных сетей.

5.7. Лица, виновные в нарушении установленных настоящим положением требований, несут административную ответственность за нарушение правил благоустройства территории Пенингского сельского поселения.

5.8. Контроль за соблюдением порядка размещения и содержания указателей, осуществляется администрацией Пенингского сельского поселения

Приложение № 2

УТВЕРЖДЕНО  
решением Совета Пенингского

сельского поселения

от 01.04..2021 № 44

1. Единая форма указателя с названиями улиц:

Размер 490 х 290 мм, на бордовом фоне белый текст;



1. Единая форма домового знака:

Размер 210 х 150 мм, на белом фоне бордовый текст;

**2. Требования, предъявляемые к изготовлению и оформлению указателя**

**наименования улицы**

2.1. ОСНОВАНИЕ

- пластик поливинилхлоридный (5мм), либо оцинкованное железо толщиной

3мм, либо иной металл указанной толщины с применением антикоррозийного покрытия.

2.2. ВИД ПОКРЫТИЯ

- пленка «ОRACAL» или эквивалент, либо краска.

2.3. ЦВЕТОВОЕ РЕШЕНИЕ

- фон - бордовый (для «ОRACAL» - плёнка №641; для краски - колер 312);

- буквы, цифры, кайма – белый (для «ОRACAL» - плёнка № 641)

**3. Требования, предъявляемые к изготовлению и оформлению номерного знака здания**

3.1. ОСНОВАНИЕ

- пластик вспененный ПВХ (3мм), либо оцинкованное железо толщиной ( 3 мм),либо иной металл указанной толщины с применением антикоррозийного

покрытия.

3.2. ВИД ПОКРЫТИЯ

- пленка «ОRACAL» или эквивалент, либо краска.

3.3. ЦВЕТОВОЕ РЕШЕНИЕ

- фон – белый (для «ОRACAL» - плёнка №641 ;

- буквы, цифры, кайма – бордовый (для «ОRACAL» - плёнка №641 для краски - колер 312)

.